Kontrollplan upprättad av Anna Andersson 2012-12-12

|  |  |
| --- | --- |
| **Fastighet:** | VILLA 1 |
| **Sökande:**  | Anna Andersson |
| **Ärende:**  | Attefallstillbyggnad |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Kontrolleras av** | **Kontrolleras mot** | **Kontrollmetod** | **Datum** | **Sign** |
| Utsättning/lägeskontroll av byggnaden | Byggherren | Situationsplan | Mätning |  |  |
| Inget organiskt eller olämpligt material finns i fyllnadsmaterialet för grunden | Markentreprenör |  | Okulärt |  |  |
| Grundarmering – mängd och höjdnivå för att få tillräckligt med täckskikt | Byggherren | Konstruktionsritning | Okulärt/mätning |  |  |
| Anslutning mot befintlig grund utformas med rörelsefog | Byggherren | Konstruktionsritning | Okulärt |  |  |
| Grundens betongkvalitet - mottagningskontroll | Byggherren | Följesedel | Okulärt |  |  |
| Golvvärme – kontrollera mot fabrikantens anvisningar att montaget görs rätt | Byggherren | Monteringsanvisning | Okulärt |  |  |
| Infästning av syll i betongplatta – syllpapp och rätt avstånd mellan skruv/expander | Byggherren | Konstruktionsritning/monteringsanvisning | Okulärt |  |  |
| Takstol överensstämmer med takstolsritning | Byggherren | Takstolsritning | Okulärt |  |  |
| Spikplåtarnas anliggning och att det är tillräckligt många ankarskruvar | Byggherren | Konstruktionsritning | Okulärt |  |  |
| Balk för avväxling - rätt dimension och upplag | Byggherren | Konstruktionsritning | Okulärt |  |  |
| Kontrollera varje dag att byggnadsdelar skyddas mot fukt | Byggherren |  | Okulärt |  |  |
| Anslutningar vid fönster och dörrar anordnas så material innanför fasaden skyddas mot fukt utifrån  | Byggherren | BBR 6:5324 | Okulärt |  |  |
| Virke som byggs in har en fuktkvot under 15 % vid 20° C | Byggherren | BBR 6:52 | Mätning |  |  |
| Plastfolien i väggar och tak är oskadade och tätt skarvade | Byggherren | Monteringsanvisning | Okulärt |  |  |
| Tätheten är god vid väggarnas anslutningar mot tak och genomföringar | Byggherren | Monteringsanvisning | Okulärt |  |  |
| Avstånd mellan byggnader uppfyller brandkraven | Byggherren | BBR 5:611 | Mätning |  |  |
| Vägg har rätt brandteknisk klass | Byggherren | Brandskydds-beskrivning | Okulärt |  |  |
| Fuktmätning i platta före ytbeläggning | Byggherren | Monteringsanvisning | Mätning |  |  |
| Friskluftsventiler i sov- och vardagsrum | Byggherren | BBR 6:9241 | Okulärt |  |  |
| Glasytor – skydd mot fall genom glas och mot skärskador | Byggherren | Följesedel/stämpel | Okulärt |  |  |
| Åtgärden är utförd enligt beviljat startbesked | Byggherren | Godkända handlingar | Okulärt |  |  |

**Intyg**

(fylls i när byggnationen är färdigställd)

Härmed intygas att de arbeten som utförts vid fastigheten överensstämmer med

Boverkets gällande normer (BBR och Eurokoder).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………..Ort | …………………...Datum  | ……………………………………………Underskrift av byggherren/sökanden |

**UPPLYSNING**

Kontrollplanen skall lämnas in med byggherrens underskrift till Samhällsbyggnadskontoret som underlag för slutbesked när åtgärden är slutförd.